**

**ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI**

*S o c i e t à p e r a z i o n i*

**SOSTITUZIONE DELLE RECINZIONI LATERALI DAL KM 42+400 (OPERA CAVALCAVIA N. 41) E IL KM 54+625 (OPERA GALLERIA DEL LAGO) IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NORD E SUD CON RECINZIONE TIPO R1B FAUNISTICA A MAGLIE DIFFERENZIATE.**

*TRONCO:* ***IX °UDINE***

*AUTOSTRADA:* ***A/23 UDINE - TARVISIO***

*TRATTA:* ***UDINE - CARNIA***

***Giugno 2019***

N° Prest.104428

**1) R.022**  -   Rimozione di rete a maglia differenziata di qualsiasi altezza, compreso la pulizia mediante estirpazione di vegetazione erbacea ed arbustiva cresciuta a ridosso della recinzione, il taglio ed il carico, trasporto e scarico del materiale presso i depositi della Societa`, nonchè il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello derivante dalla pulizia.

 **m. 24.920,70**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - per ogni metro lineare  | **€.** |  |
| (diconsi euro………………) |

N° Prest.103958

**2) R.023**  -   Rimozione di montanti o saette per recinzione, compreso lo scavo, la demolizione, la consegna del materiale riutilizzabile presso i depositi della Società, nonchè il carico, trasporto e scarico a rifiuto di quello non riutilizzabile.

 **n. 17.022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauno  | **€.** |  |
| (diconsi euro………………) |

**3) R.026**  -   Posa in opera di rete a maglia differenziata, con il collegamento a quella eventualmente esistente, la posa in opera e tesa dei fili tenditori e della corda spinosa, compreso il prelievo del materiale presso i magazzini della Societa` qualora fornito con trasporto a pié d'opera e quanto altro occorrente.

N° Prest.104430

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **02)** di altezza compresa fra m 1.80 e m 2.00- per ogni metro lineare**m. 24.920,70**- per ogni metro lineare  **€** |  |  |
|  (diconsi euro…………………..) |

N° Prest.103959

**4) R.027**  -   Posa in opera di montanti o saette per recinzione, di qualsiasi altezza, compreso lo scavo, il getto del blocco di fondazione incalcestruzzo di classe Rck min. 15MPa, delle dimensioni adeguate all'altezza del montante, comunque non inferiori a cm 30x30x30, compreso il prelievo del materiale presso i depositi della Societa`qualora fornito ed il trasporto a pié d'opera.

 **n. 17.022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauno  | **€.** |  |
| (diconsi euro…………………..) |

**5) C.550** -   Rete a maglie differenziate per recinzione tipo “R.1.A” e “R.1.B”. zincata; costruita con filo del diametro di mm. 2,20. Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI-EN 10218. Rete elettrosaldata costruita in base alle normative CEN-EN 10223-4

N° Prest.104308

**03)** con altezza di m 1.80

**m. 24.920,70**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - per ogni metro lineare  | **€.** |  |
| (diconsi euro ………………………..) |

N° Prest.116429

**6) C.561** - PIANTANA di base, per rete tipo “R.1.B.”,in acciaio a forma di lancia a croce con piattabanda superiore di dimensioni 150 x 200 spessore 5 mm. Con saldate Lancia a croce inferiori di cui una con vista perpendicolare all’asse di dimensione 450 mm prof. e largh. 180 mm. con punta triangolare di 250 mm. e spess. di 5mm e l’altra con vista trasversale all’asse di dimensione 450 mm prof. e largh. 130 mm. con punta triangolare di 250 mm. e spess. di 5mm. Avente saldato sulla piattabanda superiore un ferro a U di 50 x 52 x 50 mm alto 200 mm. spessore 5 mm. opportunamente asolato per l’imprigionamento ed il fissaggio tramite bullone del montante a U all’interno dello stesso. Zincate a Caldo.

 Complete di opportune Bulloneria con doppie rondelle per il fissaggio piantana-palo e per il fissaggio piantana-saette.

 Da posizionare una ogni palo intermedio, ogni palo di caposaldo, ogni saetta di controvento ed a ogni saetta di caposaldo .

 **n. 17.022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauno  | **€.** | .= |
| (diconsi euro …………………….) |

 **7) C.545** -   Paletto per recinzione tipo “R.1.B” con sezione a C di mm 50-45 ed altezza di cm 265

N° Prest.103887

**7) 01)** forato per posizione intermedia

**n. 12.112**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauno  | **€.** |  |
| (diconsi euro…………………) |

N° Prest.103888

**8) 02)** forato per posizione di caposaldo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **n. 1.029**- cadauno  | **€.** |  |
| (diconsi euro ………………..) |

N° Prest.103889

**9) C.546** -   Saetta per controvento su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 30-40 e sviluppo di cm 205

 **n. 867**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauna  | **€.** |  |
| (diconsi euro …………………..) |

N° Prest.103890

**10) C.547** -   Saetta per caposaldo su paletti di recinzione con sezione ad U di mm 34-32 e sviluppo di cm 220

 **n. 3.014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauna  | **€.** |  |
| (diconsi euro…………………..) |

N° Prest…………

**11) C.588** – Tenditore del tipo ad occhiello di mm 8,00 e della lunghezza mm 160

completi di due dadi, oppure quando richiesto del tipo a molla e sfera

 di acciaio, in monoblocco di zinco pressofuso

 **n. 14.964**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauno  | **€.** |  |
| (diconsi euro………………………) |

N° Prest.116430

**12) C.562** - Filo per tesaggio, zincato, del diam mm. 3,00

 **m. 149.524,20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - per ogni metro lineare  | **€.** |  |
| (diconsi euro ……………………) |

**13) X.028** - Ceduazione al colletto di specie arboree isolate e/o in piccoli gruppi, con diametro dei fusti misurato a mt. 1,00 di altezza da terra, compreso l'onere della riduzione in spezzoni del fusto e dei rami principali, la raccolta e lo smaltimento dei residui di lavorazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

N° Prest.103996

**13) 01)** - per soggetti con diam. del fusto superiore / uguale a cm. 15 e inferiore a cm.30.

**n. 900**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauna | **€.** |  |
| (diconsi euro……………………..) |

N° Prest.103997

**14) 02)-** per soggetti con diametro del fusto superiore a cm. 30.

 **n. 200**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - cadauna | **€.** |  |
| (diconsi euro ……………………….) |

N° Prest.104436

**R.033**  -   Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva e spianamento del terreno a ridosso della recinzione per una fascia di larghezza pari a cm 70 che consenta l'accesso per l'ispezione e la manutenzione dell'impianto. E' compresa la sistemazione in sito dei materiali di risulta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - per ogni metro lineare  | **€.** | = |
| (diconsi euro ………………………..) |

|  |
| --- |
|  |
|  |

***L'offerente dichiara che l'offerta formulata è comprensiva di tutti gli oneri generali e particolari necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.***

***Inoltre, dichiara che la quotazione sopra indicata è comprensiva di tutte i costi connessi all'esecuzione in sicurezza e nel rispetto delle norme retributive e contributive previste dalla vigente normativa.***

***firma digitale del legale rappresentante dell'O.E. \_\_\_\_\_\_\_\_***